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	1ª época de Posicionamento Geoespacial II – Parte teórica   07 de Janeiro de 2026

O exame é sem consulta e tem a duração de 2.5 horas

Cotação: 2+2+2+2
Avaliação contínua=4 (assistência aulas=1, realização exercícios aulas=1, realização projectos=2)

Exame teórico=8, Exame prático=8
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	1. Considere as 2 tangentes representadas na figura, em que o ângulo de deflexão é I=30º, ligadas por uma curva circular de raio R, sendo a quilometragem do ponto V igual a 1+234.567.

a) supondo um referencial auxiliar com origem no ponto V de intersecção das 2 tangentes e com o eixo das abcissas coincidente com a 1ª tangente, o ponto P pertencente à curva circular tem coordenadas P=(42.000,27.000); calcule o raio da curva admitindo que R>150m. b) calcule a quilometragem dos pontos PC e PT (se não tiver resolvido a alinea anterior considere R=-330 m). c) pretende-se diminuir a curvatura da curva circular, mantendo o ângulo de deflexão I inalterado e verificando a condição 100 m ≤ T ≤ 110 m; determine o valor inteiro de Da que maximize o raio de curvatura da nova curva circular e calcule os elementos de implantação desta curva (estacas de 25 em 25 m); indique o procedimento de campo. d) para o caso da alínea anterior, qual é o comprimento máximo de uma clotóide que estabelece a concordância entre as 2 tangentes?



2. Para a execução de um projecto um troço de uma estrada, foram identificados os seguintes pontos A, B, C e D (quilometragem e cota). Se a curva parabólica de transição vertical for projectada de forma que a respectiva taxa de variação  do  declive (d2y/dx2) seja  igual  a -2.5(10-4, calcule:
a) o comprimento horizontal da curva.

b) a quilometragem e cota do ponto V.

c) a quilometragem e cota dos pontos T1 e T2 de tangência entre a nova curva e as tangentes.

d) a cota das estacas sobre a curva de 25 em 25 m.

e) a quilometragem e a cota do ponto de maior cota sobre a curva de transição.
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	3. a) Determine a distância d entre o eixo da estrada e a base do talude (abertura), conforme os dados da figura; se a abertura do lado oposto da estrada for igual a 7.26 m, qual é a cota da base desse talude? Qual é a área da secção transversal?


4. Considerando a figura seguinte, onde B e E representam 2 poços onde foram suspensos 2 fios de prumo com o objectivo de transportar o apoio topográfico para o interior da mina, cuja profundidade é H = 575.123 m, calcule as coordenadas dos pontos C e D no referencial utilizado à superfície:
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	MB=8478.139 m; PB=2483.826 m

ME=7709.336 m; PE=2263.411 m

α1=185º22’14’’; α2=208º26’19’’

d1=281.832 m; d2=271.300 m; d3=274.100 m




Formulário:
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